吉林伊通天伦燃气有限公司安全规定

一、根据国家消防及住建相关法律法规要求：

1、高层建筑用户严禁使用瓶装液化气；

2、开放式厨房不予开通燃气；
3、家庭及商业用户应使用带有熄火保护装置灶具；
二、用气通则

1、保持空气流通：管道气完全燃烧时，需消耗的空气量是该气体的4倍以上，应保持厨房、燃具周围良好的通风状态。

2、注意人走熄火：用气完毕，要关闭阀门。临睡前，外出前应检查确认燃气管道、液化气罐和灶具阀门已经关闭。

3、使用燃气要照看：勿在无人照看的情况下使用燃气具。汤、粥、牛奶等烹煮时容易溢出，要多加照看，以免汤水淋熄炉火，造成燃气泄漏。同时避免儿童接近燃气具。

4、打不着火应停顿：如果连续三次打不着火，应停顿一会儿，确定燃气消散后，再重新打火。燃气多次释放，遇到明火极易燃爆。

三、使用燃气管要注意： 

1、燃气胶质软管的长度，不能超过2米。

2、燃气管不要靠近炉面，以免被火焰烧坏。

3、不要穿越墙体、门窗、灶台。

4、不要压、折胶管，以免造成堵塞，影响连续供气。

5、燃气管与燃具、管道的接口处，请用管卡扎紧，防止脱落漏气。
