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设备与设施：
 
- 贮罐区、灌装间应安装可燃气体浓度报警装置。压力容器投用前必须办理注册登记手续。
 
- 贮罐上的安全阀、压力表等安全附件应符合要求。加强对各类阀门的日常检查和维修，保证阀门严密。
 
- 液化石油气贮罐应设置喷淋降温或其他降温隔热设施，并定期检查维护。
  
- 设在地面上的贮罐、设备和管道应采取可靠的防雷、防静电接地措施。
 
灌装作业：
  
- 钢瓶灌装前需逐只检查，不符合要求的不得灌装，且要严格控制灌装误差，严禁过量灌装。称重衡器应准确，校验期限不得超过三个月。
 
- 槽车灌装前也需严格检查，装卸作业时应停靠指定位置，接好接地线，操作人员和押运员不得离开现场，严禁超装。
 
 钢瓶贮存：
 
- 钢瓶库建筑应符合相关规定，空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志，库内不得存放其他物品。
 
- 钢瓶库总地面应为不发生火花的地面，且能导除静电。
  
人员管理：
 
- 站内工作人员应穿防静电工作服，严禁携带火种和穿钉子鞋出入。
 
- 应设专职门卫，对外来人员进行安全教育和登记。严禁非本岗位操作人员操作站内设备工具。
 
- 站内人员应懂得液化石油气的特性和消防知识，熟练掌握消防器材的特性和紧急事故状态的处置方法。
