· 安全规定：
· [bookmark: _GoBack]配送车辆要求：
· 应选用符合工业和信息化部相关目录的车辆，并依法办理注册登记，不得使用厢体封闭等不符合安全要求的车辆，鼓励使用新能源货车。
· 车辆应便于气瓶装卸和运输稳定，统一规格和颜色，设置明显燃气警示标志，车身印制相关字样、企业标志等信息，车尾设置危险品标志灯等警示设施，随车配备便携可燃气体检测仪、干粉灭火器等应急器材。
· 车辆装载应符合核定载质量，严禁超载，不得装载除气瓶、配送辅助工具及安全防范器材以外的其他货物，气瓶需固定，不得倒放、叠放或悬挂在厢体外侧。
· 配送人员要求：
3. 应与供气企业签订劳动用工合同，经过培训和考核合格并取得相应资格证。
3. 配送时需穿着有企业标识的工装，佩戴工作牌，随身携带配送通知单，同时对用户设施进行安全检查。
· 配送过程规范：
4. 企业应建立信息化管理系统，对充装、配送等过程进行二维码识别、定位，建立流转信息化档案，实行可追溯管理。
4. 配送车辆通行线路应尽量避开人流车流密集道路和交通高峰，确需在禁（限）行路段、时段通行的，应经公安机关交通管理部门批准，且不得在人员密集场所停靠，临时占用非机动车道或人行道停靠时，应按要求作业并迅速驶离。
4. 送气工应通过订派单系统配送，起运前检查车辆及应急设备，按规定数量和核定载质量装载，采取措施防止事故发生，当天未完成配送的气瓶及回收的气瓶应及时送回，不得私自存放，并按规定上传相关信息，向用户宣传安全用气知识。
· 其他安全规定：
5. 液化石油气经营企业应取得燃气经营许可证等相关资质，建立健全安全管理制度，制定配送服务安全管理制度和安全技术操作规程。
5. 企业应对配送服务站点负责安全管理，储存方式、方法及数量应符合标准规范，不得将运输工具作为存储点长期储存，应在气瓶储存区域

