伊通满族自治县东新燃气有限公司
安全规定
- 燃气使用安全：应使用正规厂家生产、带有合格证且符合国家标准的燃气具，灶具必须带有熄火保护装置。家用燃气灶具为八年，超出年限应及时更换。使用燃气时必须保持室内通风，人不离火，火离人关。严禁在安装燃气器具的房间内住人或存放易燃易爆物品。
[bookmark: _GoBack]- 钢瓶使用规范：钢瓶使用环境最高温度不得超过45℃，严禁用火烧烤、浇热水等办法加热钢瓶，也不能在阳光下暴晒。必须保持直立状态使用，严禁卧倒使用。
- 泄漏检查与处理：可用肥皂水对管道接口处进行涂抹检漏，严禁使用明火检漏。如发现燃气泄漏，应立即关闭气源总阀门，打开门窗通风，到室外安全地方拨打燃气公司服务电话，由专业人员检测、排险。
- 安检维护要求：燃气公司应当每年为用户免费提供一次入户安全检查，用户应予以配合，无正当理由不得拒绝。用户若发现燃气设施存在安全隐患，应及时联系燃气公司进行整改。
